ALLEGATO A – 
SCHEMA DI ISTANZA DEL COMUNE DI _____________
Provincia di _______________
Settore Lavori Pubblici / Ufficio Tecnico

OGGETTO: Richiesta di intervento di manutenzione della viabilità rurale comunale mediante impiego di mezzi meccanici e personale ESA, in attuazione della Determina del Direttore Generale n. ______ /2026. 
Tratto stradale: [Nome strada]._________________________________
Il sottoscritto [Nome e Cognome], in qualità di Sindaco / Dirigente del Settore __________ del Comune di ________________,
CHIEDE
l'attivazione di un intervento di manutenzione straordinaria della viabilità rurale comunale, mediante messa a disposizione di mezzi meccanici e personale operaio dell'Ente Sviluppo Agricolo, per il seguente tratto:
1. Dati identificativi della strada: 
Denominazione: Strada Comunale ………………………………………………………………….. Contrada: ____________________
Lunghezza totale interessata: ml ________Larghezza media: ml ________Classificazione: strada comunale pubblica extraurbana, inserita nell'elenco delle strade comunali con Delibera di Giunta / Consiglio n. ______ del ______Foglio catastale: ______ Particelle adiacenti: ______
2. Mezzi ESA 
richiesti: Grader / livellatrice - n. ___ giorni presunti: ___Pala gommata - n. ___ giorni presunti: ___Escavatore cingolato - n. ___ giorni presunti: ___Rullo compattatore - n. ___ giorni presunti: ___Trattore con trincia / decespugliatore - n. ___ giorni presunti: ___
Periodo preferenziale di esecuzione: dal __________ al __________
3. Dichiarazioni:
Il Comune di ________________ dichiara che:
a) il tratto stradale è di proprietà comunale e ad uso pubblico;
b) non sussistono vincoli ostativi all'esecuzione dei lavori;
c) si impegna a garantire l'accesso ai mezzi e la libera disponibilità delle aree;
d) si impegna a fornire a proprio carico il materiale arido necessario, come da perizia allegata;
e) si impegna a emettere ordinanza di interdizione al traffico durante i lavori;
f) il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Arch./Ing./Geom. _______________________, tel. ________,
 email ________.

Allega:
Perizia tecnica descrittiva, redatta secondo Allegato B, a firma del tecnico comunale [Nome]
Rilievo fotografico/Planimetria / stralcio catastale
______________, lì __________						IL SINDACO / IL DIRIGENTE





























ALLEGATO B 
 SCHEMA DI PERIZIA TECNICA DESCRITTIVA
COMUNE _____________- - UFFICIO TECNICO
PERIZIA TECNICA DESCRITTIVA
Intervento di manutenzione della viabilità rurale comunale - Strada Comunale [Nome] - Contrada __________
1. Premessa e stato dei luoghi
[bookmark: _GoBack]La strada comunale in oggetto collega (es. la S.S. 115 / la S.P.) con le aziende agricole di Contrada __________] e serve n. ___ aziende agricole attive, per una superficie agricola complessiva di circa Ha _______ coltivata a [uliveto / vigneto / seminativo / mandorleto].
A seguito di sopralluogo effettuato in data ________, si è riscontrato:
· piano viabile dissestato con buche, avvallamenti e perdita di materiale arido; 
· cunette ostruite e mancato deflusso delle acque meteoriche;
· banchine invase da vegetazione infestante; 
· tratti con pendenza accentuata e rischio di erosione.
Documentazione fotografica: Foto n. 1-__ allegate.
2. Individuazione cartografica
Comune ______________Contrada: ____________________
Coordinate inizio tratto: Lat. ________ Long. ________
Coordinate fine tratto: Lat. ________ Long. ________
Lunghezza: ml ________
Larghezza media: ml ________
Pendenza media: ______ %
Foglio catastale: ______
3. Descrizione degli interventi necessari
	N.
	Lavorazioni
	Quantità
	Unità

	1
	Decespugliamento banchine e pulizia cunette
	
	ml.

	2
	Livellamento piano viabile con grader
	
	ml.

	3
	Ricarico con materiale arido (tout-venant / stabilizzato)
	
	mc.

	4
	Rullatura e compattazione piano viabile
	
	mq.

	5
	Sistemazione cunette e attraversamenti acque
	
	n-

	6
	Ripristino banchine
	
	ml.






4. Mezzi e personale necessari 

	Mezzo ESA richiesto
	Giorni lavorativi stimati

	Grader / livellatrice
	

	Pala gommata
	

	Escavatore cingolato
	

	Rullo compattatore
	

	Trattore con trincia
	

	Pala meccanica frontale/caricatrice
	




5. Materiale necessario
Materiale arido tout-venant: mc ________ - Fornitura a carico del Comune di ___________, da cava autorizzata [Nome cava, località]
Materiale stabilizzato: mc ________ - Fornitura a carico del Comune

6. Compatibilità ambientale e autorizzazioni
Gli interventi non comportano modifiche alla sagoma stradale, né movimentazione di terreno al di fuori della sede stradale esistente. Non sono necessarie autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs. 42/2004. [Se necessario, indicare: autorizzazione n. ______ del ______].
7. Quadro economico di massima
	Voce
	A carico ESA
	A carico Comune

	Mezzi meccanici e personale
	€ ________ [valorizzazione figurativa]
	

	Carburante e manutenzione mezzi
	€ ________
	

	Materiale arido
	
	€ ________

	Segnaletica e ordinanza
	
	€ ________

	Totale
	€ ________
	€ ________



8. Tempi di esecuzione
Durata prevista: n. ___ giornate lavorative consecutive, da eseguirsi nel periodo __________, salvo avverse condizioni meteo.
